StPrg5.txt   B300 spülen

B300 ; LA-- ; 1 ; B300 muss leer sein

HV8 ; := ; 1 ; HV8 Spülwasser öffnen

L300 ; > ; 10 ; Warten bis 10%

HV8 ; := ; 0 ; HV8 Spülwasser schließen

R2 ; := ; 1 ; R2 einschalten

Wait ; := ; 10 ; 10 Sek. rühren

R2 ; := ; 0 ; R2 ausschalten

HV10 ; := ; 1 ; HV10 öffnen

B300 ; LA-- ; 1 ; warten bis B300 leer ist

HALT ; := ; 1 ; Fertig

ENDE ; := ; 1 ;Programm ist fertig