StPrg4.txt   B300 Temperieren

PROT ; := ; 1 ; Protokoll starten

TREND ; := ; 1 ; Trend starten

Prot ; := ; Schreiben ; vor Temperieren

R2 ; := ; 1 ; R2 einschalten

TIC101-W ; := ; 50 ; Sollwert auf 50°C setzen

TIC101-H ; := ; 0 ; TIC auf AUTO nehmen

HOLD ; := ; 10 ; 50°C 10 Sek. halten

TIC101-W ; := ; 60 ; Sollwert auf 60°C setzen

HOLD ; := ; 10 ; 60°C 10 Sek. halten

TIC101-W ; := ; 70 ; Sollwert auf 70°C setzen

HOLD ; := ; 10 ; 70°C 10 Sek. halten

TIC101-W ; := ; 25 ; Sollwert auf 25°C setzen

TIC101-X ; < ; 25 ; warten bis TIC < 25°C

Prot ; := ; Schreiben ; nach abkühlen

TIC101-H ; := ; 1 ; TIC auf HAND nehmen

TIC101-Y ; := ; 50 ; TIC auf neutral stellen

HV9 ; := ; 1 ; Ablauf zum Kessel öffnen

HV9 ; = ; 0 ; Warten bis B300 leer ist

Prot ; := ; Schreiben ; B300 leer

HALT ; := ; 1 ; FERTIG

ENDE ; := ; 1 ; Programmende