StPrg7.txt  Aus B200 ablaufen lassen

:Begin

B300 ; LA-- ; 1 ; :FEHLER

TIC101-H ; := ; 1 ; TIC auf HAND nehmen

TIC101-Y ; := ; 50 ; TIC auf neutral stellen

HV6 ; := ; 1 ; Ablauf B200 öffnen

HV6 ; = ; 0 ; Warten bis B200 leer ist

R1 ; := ; 0 ; R2 ausschalten

R2 ; := ; 1 ; R2 einschalten

:FERTIG

ENDE ; := ; 1 ; Ende

:FEHLER

HALT ; := ; 1 ; B200 zu voll oder B300 nicht leer

ENDE ; := ; 1 ; Ende