StPrg3.txt    in B300 ablaufen lassen

PROT ; := ; 1 ; Protokoll starten

TREND ; := ; 1 ; Trend starten

:Begin

Prot ; := ; Schreiben ; B200 vor entleeren

R1 ; := ; 0 ; R2 ausschalten

TIC101-H ; := ; 1 ; TIC auf HAND nehmen

TIC101-Y ; := ; 50 ; TIC auf neutral stellen

B300 ; LA-- ; 1 ; :FEHLER

HV6 ; := ; 1 ; B200 Ablauf öffnen

L200 ; > ; 5 ; Warten bis B300 Min OK

R2 ; := ; 1 ; R2 einschalten

B200 ; LA-- ; 1 ; Warten bis B200 leer ist

Prot ; := ; Schreiben ; B200 nach entleeren

Halt ; := ; 1 ; B300 nicht leer

ENDE ; := ; 1 ; Ende

:FEHLER

HALT ; := ; 1 ; B200 zu voll oder B300 nicht leer

GOTO ; := ; :Begin