StPrg-1.txt  Befüllen B100

:Begin

PROT ; := ; 1 ; Protokoll starten

TREND ; := ; 1 ; Trend starten

Prot ; := ; Schreiben ;

L100 ; < ; 25 ; :Fertig

HV1 ; := ; 1 ; Saugseite öffnen

P1 ; := ; 1 ; P1 einschalten

HV2 ; := ; 1 ; Druckseite öffnen

L100 ; > ; 25 ; Warten bis L100 > 25%

HV2 ; := ; 0 ; Druckseite schließen

P1 ; := ; 0 ; P1 ausschalten

HV1 ; := ; 0 ; Saugseite schließen

Prot ; := ; Schreiben ; B100 befüllt

:Fertig

Halt ; := ; 1 ; Fertig