Steuerprogramm 1

Befüllen B100

:Begin

PROT ; := ; DEL ; Protokoll löschen

PROT ; := ; 1 ; Protokoll starten

TREND ; := ; 0 ; Trend löschen

TREND ; := ; 1 ; Trend starten

Prot ; := ; Schreiben ; Programm start

L100 ; < ; 25 ; :FertigB100

HV1 ; := ; 1 ; Saugseite öffnen

P1 ; := ; 1 ; P1 einschalten

HV2 ; := ; 1 ; Druckseite öffnen

L100 ; > ; 25 ; Warten bis L100 > 50%

HV2 ; := ; 0 ; Druckseite schließen

P1 ; := ; 0 ; P1 ausschalten

HV1 ; := ; 0 ; Saugseite schließen

Prot ; := ; Schreiben ; B100 befüllt

:FertigB100

Dosieren

B200 ; LA-- ; 1 ; :FEHLER

Prot ; := ; Schreiben ; B200 vor Dosieren FQ101

FQ101 ; := ; Reset ; Zähler Reseten

FQ101-W ; := ; 180 ; Sollwert setzen

FQ101 ; := ; START ; Zähler starten

HV3 ; := ; 1 ; HV3 öffnen

HV4 ; := ; 1 ; HV4 öfnen

P2 ; := ; 1 ; P2 einschalten

FQ101 ; = ; Fertig ; Warten bis Menge erreicht

P2 ; := ; 0 ; P2 ausschalten

HV4 ; := ; 0 ; HV4 schließen

HV3 ; := ; 0 ; HV3 schließen

R1 ; := ; 1 ; Rührer einschalten

Prot ; := ; Schreiben ;  B200 nach Dosieren FQ101

Dosieren Edukt-B

FQ102 ; := ; Reset ; Edukt-B Zähler resetten

FQ102-W ; := ; 120 ; 120 Liter Wasser vorlegen

FQ102 ; := ; START ; Zähler starten

HV5 ; := ; 1 ; Wasser öffnen

FQ102 ; = ; Fertig ; Warten bis Wassermenge erreicht

HV5 ; := ; 0 ; Wasserzähler schließen

Prot ; := ; Schreiben ; B200 nach Dosieren FQ102

B200 ablaufen lassen

Prot ; := ; Schreiben ; B200 vor entleeren

R1 ; := ; 0 ; R2 ausschalten

TIC101-H ; := ; 1 ; TIC auf HAND nehmen

TIC101-Y ; := ; 50 ; TIC auf neutral stellen

B300 ; LA-- ; 1 ; :FEHLER

HV6 ; := ; 1 ; B200 Ablauf öffnen

L200 ; > ; 5 ; Warten bis B300 Min OK

R2 ; := ; 1 ; R2 einschalten

B200 ; LA-- ; 1 ; Warten bis B200 leer ist

Prot ; := ; Schreiben ; B200 nach entleeren

B300 Temperieren

PROT ; := ; 1 ; Protokoll starten

TREND ; := ; 1 ; Trend starten

Prot ; := ; Schreiben ; vor Temperieren

R2 ; := ; 1 ; R2 einschalten

TIC101-W ; := ; 50 ; Sollwert auf 50°C setzen

TIC101-H ; := ; 0 ; TIC auf AUTO nehmen

HOLD ; := ; 10 ; 50°C 10 Sek. halten

TIC101-W ; := ; 60 ; Sollwert auf 60°C setzen

HOLD ; := ; 10 ; 60°C 10 Sek. halten

TIC101-W ; := ; 70 ; Sollwert auf 70°C setzen

HOLD ; := ; 10 ; 70°C 10 Sek. halten

TIC101-W ; := ; 25 ; Sollwert auf 25°C setzen

TIC101-X ; < ; 25 ; warten bis TIC < 25°C

Prot ; := ; Schreiben ; nach abkühlen

TIC101-H ; := ; 1 ; TIC auf HAND nehmen

TIC101-Y ; := ; 50 ; TIC auf neutral stellen

HV9 ; := ; 1 ; Ablauf zum Kessel öffnen

HV9 ; = ; 0 ; Warten bis B300 leer ist

Prot ; := ; Schreiben ; B300 leer

B300 spülen

B300 ; LA-- ; 1 ; B300 muss leer sein

HV8 ; := ; 1 ; HV8 Spülwasser öffnen

L300 ; > ; 10 ; Warten bis 10%

HV8 ; := ; 0 ; HV8 Spülwasser schließen

R2 ; := ; 1 ; R2 einschalten

Wait ; := ; 10 ; 10 Sek. rühren

R2 ; := ; 0 ; R2 ausschalten

HV10 ; := ; 1 ; HV10 öffnen

B300 ; LA-- ; 1 ; warten bis B300 leer ist

HALT ; := ; 1 ; Fertig

ENDE ; := ; 1 ;Programm ist fertig











