StPrg6.txt  Test für Temperatur

R2 ; := ; 1 ; Rührer einschalten

TIC101-Y ; := ; 70 ; TIC Y auf 70 % setzen

TIC101-H ; := ; 1 ; TIC auf HAND

WAIT ; := ; 20 ; TIC auf HAND

TIC101-W ; := ; 60 ; TIC W auf 60°C setzen

TIC101-H ; := ; 0 ; TIC auf AUTO

HOLD ; := ; 10 ; Temperatur 10 Sekunden halten

TIC101-Y ; := ; 50 ; TIC Y auf 50 % setzen

TIC101-H ; := ; 1 ; TIC auf HAND

R2 ; := ; 0 ; Rührer ausschalten

:End

ENDE;;;Programm ist fertig