StPrg2.txt   B200 Dosieren

PROT ; := ; 1 ; Protokoll starten

TREND ; := ; 1 ; Trend starten

:Begin

B200 ; LA-- ; 1 ; :FEHLER

Prot ; := ; Schreiben ; B200 vor Dosieren FQ101

FQ101 ; := ; Reset ; Zähler Reseten

FQ101-W ; := ; 180 ; Sollwert setzen

FQ101 ; := ; START ; Zähler starten

HV3 ; := ; 1 ; HV3 öffnen

HV4 ; := ; 1 ; HV4 öfnen

P2 ; := ; 1 ; P2 einschalten

FQ101 ; = ; Fertig ; Warten bis Menge erreicht

P2 ; := ; 0 ; P2 ausschalten

HV4 ; := ; 0 ; HV4 schließen

HV3 ; := ; 0 ; HV3 schließen

R1 ; := ; 1 ; Rührer einschalten

Prot ; := ; Schreiben ;  B200 nach Dosieren FQ101

Dosieren Edukt-B

FQ102 ; := ; Reset ; Edukt-B Zähler resetten

FQ102-W ; := ; 120 ; 120 Liter Wasser vorlegen

FQ102 ; := ; START ; Zähler starten

HV5 ; := ; 1 ; Wasser öffnen

FQ102 ; = ; Fertig ; Warten bis Wassermenge erreicht

HV5 ; := ; 0 ; Wasserzähler schließen

Prot ; := ; Schreiben ; B200 nach Dosieren FQ102

HALT ; := ; 1 ; Dosieren B200 Fertig

ENDE ; := ; 1 ; Programm ENDE

:FEHLER

Halt ; := ; 1 ; B200 nicht leer oder B100 leer

GOTO ; := ; :BEGIN